**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ**

**ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α3**

**(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΣΑΡΩΤΗΣ)**

|  |
| --- |
| **Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Υποχρέωση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| **1** | **Γενικά** |
| Α.1.1 | Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο της σειράς του, και να μην έχει ανακοινωθεί η παύση αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.2 | Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 20.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.3 | Ποσότητα |  |  |  |
| Α.1.4 | Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις) | A6-Α3 τουλάχιστον |  |  |
| Α.1.5 | Μέγεθος πρωτοτύπων | Α5-Α3 τουλάχιστον |  |  |
| Α.1.6 | Ανάλυση αντιγραφής | ≥ 600 x 600 dpi |  |  |
| Α.1.7 | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας 500 φύλλων έκαστη | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.8 | Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass | ≥ 100 φύλλων |  |  |
| Α.1.9 | Πολλαπλά φωτοαντίγραφα | 1-999 |  |  |
| Α.1.10 | Μνήμη | ≥ 2 GΒ |  |  |
| Α.1.11 | Σκληρός δίσκος | ≥ 320 GB |  |  |
| Α.1.12 | Nα διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές επανεγγραφές έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού δίσκου και HDD Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.13 | Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | ≥ 30 αντίγραφα Α4/λεπτό |  |  |
| Α.1.14 | Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης. | ≥ 100 φύλλων |  |  |
| Α.1.15 | Χρόνος προθέρμανσης | ≤ 25 sec |  |  |
| Α.1.16 | Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 500 MHz |  |  |
| Α.1.17 | Μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Αφής | ≥ 9 ιντσών |  |  |
| Α.1.18 | Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| **2** | **Δυνατότητες Εκτύπωσης** |
| Α.2.1 | Δικτυακός εκτυπωτής | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.2 | Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.3 | Ανάλυση εκτύπωσης | ≥ 1200 x 1200 dpi |  |  |
| Α.2.4 | Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης | Τουλάχιστον PCL5/6 |  |  |
| Α.2.5 | Σύνδεση | Υποστήριξη τουλάχιστον Ethernet 10/100/1000 Base-TX |  |  |
| Α.2.6 | Απευθείας εκτύπωση από USB stick | ΝΑΙ |  |  |
| **Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ** |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** |
| Β.1 | Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. |
| Β.2 | Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής, το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία. |
| Β.3 | Εγγύηση 3 έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας με ανταπόκριση εντός της επόμενης ημέρας από τη δήλωση της βλάβης. |