**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΣΑΡΩΤΗ (SCANNER)**

| **A/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Γενικά** |
| 1.1 | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Τύπος Σαρωτή  | Επίπεδος |  |  |
| **2** | **Δυνατότητες σάρωσης** |
| 2.1 | Ανάλυση σάρωσης |  00 x 1200 dpi |  |  |
| 2.2 | Ταχύτητα σάρωσης (ασπρόμαυρη) |  10 σελ./λεπτό |  |  |
| 2.3 | Σάρωση σε PC  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Μέγεθος χαρτιού σάρωσης Α4  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Scan File format | Jpeg Multipage PDF Multipage Tiff |  |  |
| 2.6 | Color depth  | -bit |  |  |
| 2.7 | Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών  | ΝΑΙ |  |  |
| **3** | **Θύρες Επικοινωνίας** |
| 3.1 | USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | **Άλλα χαρακτηριστικά** |
| 4.1 | Αυτόματος τροφοδότης διπλής όψεως | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εργοστασιακή εγγύηση | 1 έτους |  |  |
| **6** | **Λογισμικό** |
| 6.1 | Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και drivers για Windows XP/VISTA/7/8/10, Linux. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3  | Υποστηριζόμενες γλώσσες Λογισμικού Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων  | Ελληνικά, Αγγλικάκαι 2 χωρών μελών Ε.Ε. |  |  |