| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ** | | | |
| **Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |  |  |  |
| **Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
| **Β1.** Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας Laser, καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life).  Υποβολή σχετικής δήλωσης του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| **Β2.** Λειτουργίες μηχανήματος: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και τηλεομοιοτυπία | NAI |  |  |
| **Β3.** Μέγεθος χαρτιού | Έως Α4 |  |  |
| **Β4.** Οθόνη | 2,5” τουλάχιστον, έγχρωμη, αφής |  |  |
| **Β5. ΕΚΤΥΠΩΣΗ** |  |  |  |
| **Β5.1.** Ασπρόμαυρη εκτύπωση και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. | ΝΑΙ |  |  |
| **Β5.2.** Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4) | ≥ 30 ppm |  |  |
| **Β5.3.** Ανάλυση εκτύπωσης | ≥ 600 x 600dpi |  |  |
| **Β5.4.** Γλώσσες περιγραφής σελίδας | τουλάχιστον PCL6, Postscript 3 (PS3) |  |  |
| **Β6. ΣΑΡΩΣΗ** |  |  |  |
| **Β6.1.** Τύπος σαρωτή: επίπεδος, ADF, σάρωση διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| **Β6.2.** Ανάλυση σάρωσης | ≥ 600 x 600dpi |  |  |
| **Β6.3.** Ταχύτητα σάρωσης (Α4) | ≥ 20 ipm |  |  |
| **Β6.4.** Δυνατότητα σάρωσης σε e-mail, ftp, SMB | ΝΑΙ |  |  |
| **Β6.5.** Μορφή αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF | ΝΑΙ |  |  |
| **B7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ** |  |  |  |
| **Β7.1.** Ανάλυση αντιγραφής | ≥ 600 x 600dpi |  |  |
| **Β7.2.** Ταχύτητα αντιγραφής (Α4) | ≥ 30 ppm |  |  |
| **Β 8. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
| **Β8.1.** Μνήμη μηχανήματος | ≥ 512 ΜΒ |  |  |
| **Β8.2.** Μέγιστη μηνιαία παραγωγικότητα (Maximum Duty Cycle) | ≥ 50.000 σελίδες/μήνα |  |  |
| **Β8.3.** Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη (ADF) | ≥ 50 φύλλα |  |  |
| **Β8.4.** Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας | ≥ 250 φύλλα |  |  |
| **Β8.5.** Σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης | 25% - 400% (βήμα 1%) |  |  |
| **Β8.6.** Συνδεσιμότητα | Λειτουργία για USB, Ethernet 10/100/1000 & Fax |  |  |
| **Β8.7.** Συμβατότητα με Λειτουργικό σύστημα | Windows 10, 11 |  |  |
| **Β8.8.** Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος καλώδια και παρελκόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| **Β8.9.** Να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/πιστοποιητικά.   1. Σήμανση **CE**. 2. Συμμόρφωση με την Οδηγία **RoHS**. 3. Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας **Energy Star** ή ισοδύναμο. | ΝΑΙ |  |  |
| **Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ** |  |  |  |
| **Γ1.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν τους οριζόμενους από τον εκάστοτε φορέα υπαλλήλους στον τόπο εγκατάστασης του μηχανήματος.  Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητές του καθώς και την άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| **Γ2.** Παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή όλων των οδηγών, των σχετικών με το μηχάνημα λογισμικών καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| **Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** |  |  |  |
| **Δ1.** Εγγύηση καλής λειτουργίας  Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας με ανταπόκριση εντός της επόμενης ημέρας από τη δήλωση της βλάβης. | ≥ 3 έτη |  |  |