##### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

## Εκτυπωτών A/M Οπτικής Τεχνολογίας (Laser A4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Υποχρέωση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| **1** | **Γενικά** | | | |
| 1.1 | Ασπρόμαυρος Laser | NAI |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | NAI |  |  |
| 1.3 | Ποσότητα |  |  |  |
| **2** | **Δυνατότητες Εκτύπωσης** | | | |
| 2.1 | Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 35 σελ./λεπτό |  |  |
| 2.2 | Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≥ 1200 x 1200 dpi |  |  |
| 2.3 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης: A4, φάκελοι | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Απαιτούμενη συνολική standard τροφοδοσία | ≥ 250 φύλλα |  |  |
| 2.6 | Μηνιαίος κύκλος εκτυπώσεων | ≥ 20.000 φύλλα |  |  |
| 2.7 | Υποστήριξη PCL 5c, PCL 6, PDF URF, PWG Raster | ΝΑΙ |  |  |
| **3** | **Θύρες Σύνδεσης** | | | |
| 3.1 | Ethernet 10/100/1000 Base-TX | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | USB 2.0 ή ανώτερο | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | **Μνήμη** | | | |
| 4.1 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 256 ΜΒ |  |  |
| **5** | **Λοιπά** | | | |
| **5.1** | Ακουστικός Θόρυβος | ≤60 dB(A) |  |  |
| **5.2** | Πιστοποιήσεις | Energy Star |  |  |
| **6** | **Εγγυήσεις** | | | |
| 6.1 | Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας με ανταπόκριση εντός της επόμενης ημέρας από τη δήλωση της βλάβης. | 3 έτη |  |  |
| **7** | **Λογισμικό** | | | |
| 7.1 | Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και οδηγοί για Windows 7/10 | ΝΑΙ |  |  |